附件1

采购内容

一、项目名称

关于第三方开展反无设备实效测试评估服务项目。

二、项目概述

当前，无人机反制设备广泛应用于军事、监狱等机构以及电力、化工等重点行业，在保障重点场所安全等方面发挥重要作用；考场手机信号屏蔽设备广泛用于防范考生利用手机等通讯工具作弊，是维护考试公平的重要技术手段。

受设备技术性能不足、设置使用不规范、相关法律法规落实不到位等因素影响，部分无人机反制设备、考场手机信号屏蔽设备存在非法设置使用、更新维护不及时、技术参数配置不当等问题，其发射的无线电频谱易对周边区域造成干扰。随着两类设备应用日益增多，电磁干扰隐患不断加剧。

为落实无人机反制设备、考场手机信号屏蔽设备相关管理要求，结合福建省两类设备设置使用现状，拟组织开展福建省无人驾驶航空器无线电反制设备、考场手机信号屏蔽设备设置使用评估工作，切实保障电磁频谱空间安全。

三、项目需求

包括但不限于以下内容：

供应商须根据无人机反制设备、考场手机信号屏蔽设备相关管理要求，结合福建省无人机反制设备、考场手机信号屏蔽设备设置使用与管理现状，开展两类设备设置使用测试评估工作。

表1 需求清单

	序号
	需求内容
	备注

	1
	开展无人机反制设备设置使用测试评估。
	1.提供测试评估实施方案。

2.提供测试评估技术方案。
3.出具测试评估报告。

	2
	开展考场手机信号屏蔽设备设置使用测试评估。
	1.提供测试评估实施方案。

2.提供测试评估技术方案。
3.出具测试评估报告。


（一）技术需求

1.无人机反制设备设置使用测试评估
根据《中华人民共和国无线电管理条例》2016年修订版、《中华人民共和国无线电频率划分规定》2023年、无人驾驶航空器无线电反制设备管理、GB 8702-2014《电磁环境控制限值》、GB 6364-2013《航空无线电导航台（站）电磁环境要求》、HJT 10.2-1996《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》等相关文件要求，按照我方提供的拟评估清单，开展无人驾驶航空器无线电反制设备现场测试评估。

供应商需提供无人机反制设备设置使用技术支撑服务项目技术方案，包括但不限于：无人机反制设备设置使用测试评工作流程、测试评估内容、测试评估方法等内容。
测试评估方式：现场测试。

测试评估内容应至少包含以下内容：
（1）设备信息核验
核验内容包括但不限于设备架设地点、生产厂家、型号、序列号、型号核准证、设备外观等。
（2）射频指标测试（辐射或传导测试方式）
测试评估内容包括但不限于反制设备工作频段、发射功率等
（3）电磁环境测试
测试评估内容包括但不限于无人机反制设备开关机前后所在区域电磁环境情况，测试频段至少应包括70-80MHz、108-117.975MHz、109-111.975MHz、118-136.975MHz、328.6- 335.4MHz、960-1215MHz、1100-1300MHz、1500-1700MHz等重点频段。
（4）公众曝露测试
测试评估内容包括但不限于无人机反制设备工作频段的公众曝露情况。
（5）主动防御距离测试

测试评估内容包括但不限于无人机反制设备工作时，明确标注信号覆盖范围。

2.考场手机信号屏蔽设备设置使用测试评估
根据《中华人民共和国无线电管理条例》2016年修订版、《中华人民共和国无线电频率划分规定》2023年、GB 8702-2014《电磁环境控制限值》、《国家重要考试无线电保障工作规范》、《屏蔽设备相关管理规定》等相关文件要求，按照我方提供的拟评估清单，开展考场手机信号屏蔽设备现场测试评估。

供应商需提供场考场手机信号屏蔽设备设置使用技术支撑服务项目技术方案，包括但不限于场手机信号屏蔽设备设置使用测试评工作流程、测试评估内容、测试评估方法等内容。
测试评估方式：现场测试。

测试评估内容应至少包含以下内容：
（1）设备信息核验
核验内容包括但不限于设备架设地点、生产厂家、型号、序列号、型号核准证、设备外观等。
（2）射频指标测试（辐射或传导测试方式）
测试评估内容包括但不限于考场手机信号屏蔽设备工作频段、发射功率等
（3）电磁环境测试
测试评估内容包括但不限于考场手机信号屏蔽设备开关机前后所在区域电磁环境情况，测试频段至少应包括30MHz-1GHz、1GHz-2GHz、2GHz-6GHz。
（4）公众曝露测试
测试评估内容包括但不限于考场手机信号屏蔽设备工作频段的公众曝露情况。
（5）干扰有效范围测试

测试内容包括公众移动通信网络功能测试（上网、通话）和公众移动通信网络覆盖信号质量测试两部分。
服务要求

（一）实施要求

供应商需提供无人驾驶航空器无线电反制设备、考场手机信号屏蔽设备设置使用评估实施方案，至少包括人员组织、时间安排、阶段性文档提交、质量保证和风险规避措施等内容。

1.基本原则

（1）客观性和公正性原则。坚持客观公正，尽量减少主观判断，严格按照双方共同认可的工作方案实施测试评估；供应商及其工作人员不得与被测试设备的设置使用单位、制造商、供应商、集成商、行政执法主体及可能的行政相对人存在利益关联或利益输送。

（2）保密原则。严格履行保密义务，对服务过程中知悉的采购人及相关单位信息予以保密，未经允许不得向任何第三方泄露，不得利用相关信息损害采购人合法权益。

（3）最小影响原则。测评工作应将对电磁环境的影响降至最低，最大限度减少对在用合法无线电业务的干扰；确需开展可能影响电磁环境安全测评活动的，应提前向被测试评估单位及采购人报备，经同意后方可实施。

（4）规范性原则。测评工作应由熟悉专业仪器仪表操作的专业技术人员实施，供应商须成立项目组，成员中通信类工程师不少于3名（含3名）。

（5）质量保障原则。高度重视项目质量管理，严格依照经确认的项目实施方案及工作流程组织实施，确保各环节规范有序、过程资料完整可溯、测评结果真实可靠。

（6）安全保障原则。坚持安全第一、预防为主，供应商对测评实施全过程的安全工作负总责，承担项目组在实施过程中的安全管理责任，落实安全防护及应急处置措施，切实保障测评人员人身安全和设备操作安全，坚决防止发生安全责任事故。

2.测试评估要求

（1）现场测评。现场测评时，应采用专用测试仪表，开展测评工作，现场测评人员应加强与采购人、设置使用单位的沟通，及时反馈问题及难点。

（2）提出建议。现场测评期间，若存在可调整的参数问题，应配合提出调整措施建议。

（3）人员要求

1.项目执行时须成立项目组，成员中至少包括3名及以上通信类工程师，且应熟悉专业仪器仪表操作，

2.供应商须指定1名项目经理，全程负责本次测评工作。项目经理需具有类似项目工作经验。

3.项目实施团队一经组建，未经采购人许可，不得轻易变更。

4.服务期内项目团队能根据客户要求提供7*24小时快速技术支持服务。

5.中标方在服务前提供团队人员的保密承诺书。

五、付款方式
项目验收通过后，供应商向采购人提供相应的发票及支付文件后10个工作日内，采购人向供应商支付合同金额的合同款。采购人支付款项前，供应商须提前提供等数额的发票给采购人。如因供应商未及时提供等额发票，采购人不因此承担迟延付款的责任。

采购人在前款规定的付款时间为向相关采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间）。

六、资格要求

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力的高等院校、科研机构、企事业单位和社会团体。

2.具有良好信誉，遵守国家有关法律、法规和规章，参加本采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录行为。

3.研究团队长期参与无线电管理、频率规划等相关工作，具备1个以上无线电相关项目的服务案例。

4.课题研究团队总人数应不少于5个，具备中级以上职称(或同等任职资格)不少于3人。

5.本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

七、项目成果
1.成果构成
项目实施完成后应至少提交以下文档：无人驾驶航空器无线电反制设备设置使用测试评估实施方案1份、技术方案1份；考场手机信号屏蔽设备测试评估实施方案1份、技术方案1份；无人机反制设备、考场手机信号屏蔽设备设置使用测试评估报告合计不少于15份。

2.成果规范
文本文件必须做到清晰、完整、准确。提交的正式工作成果须加注采购方名称、供应商名称、供应商负责人和供应商实施团队名单。
3.成果格式
（1）项目工作成果文档提交书面装订文本。

（2）项目工作成果均应制作成计算机数据文件，文本文件采用pdf和WPS格式文件，图形文件采用JPG格式文件，汇报演示文件采用PPT格式，相关成果数据文件以光盘或U盘形式存储并提交。



